***ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі труби сталевих та комплектуючих до них,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, 17100, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Центральна, 20, 41104003, орган місцевого самоврядування.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Труби сталеві попередньо теплоізольовані та комплектуючі до них код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби** за ДК 021.:2015 Єдиного закупівельного словника

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** **відкриті торги за особливостями UA-2025-06-24-006499-a.**

* 1. **Розмір бюджетного призначення:**  206 824,00 грн., згідно з кошторисними призначеннями.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  206 824,00 грн.**

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на труби сталеві та комплектуючі до них схожих за технічними характеристиками, актуальних на момент проведення закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься на сайтах виробників та / або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах. А саме на сайтах <https://gidroterm.com.ua/>, <https://armashop.ua/>, <https://energobud.kiev.ua/>, <https://аквапром.com.ua/>, ТОВ Garant Group LTD, <https://metalbudukraine.com.ua/> та запропонованої ціни від ТОВ «МІДА ЕНЕРДЖІ».

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик.**

Закупівля труб сталевих та комплектуючих для них здійснюється для проведення поточного ремонту системи опалення у дошкільному навчальному закладі №1 «Барвінок» комбінованого типу Носівської міської ради Чернігівської області.

Технічні та якісних характеристик предмета закупівлі  Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару**  | **Опис та характеристики товару**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Труба сталева попередньо теплоізольована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 76х4,0/140мм |  Труба сталева попередньо теплоізольована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Довжина 6 м, товщиною стінки 4 мм без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Провідна труба сталева згідно з ДСТУ 8943:2019. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. | м | 96 |
| 2 | Коліно сталеве, 90°, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 76х4,0/140мм | Коліно сталеве, 90°, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень, товщиною стінки 4 мм. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100.  | шт | 8 |
| 3 | Коліно сталеве, 90° діаметром 76 мм та товщиною стінки 4 мм | Коліно сталеве, 90° діаметром 76 мм та товщиною стінки 4 мм відповідає вимогам ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 |
| 4 | Комплект ізоляції стику Дз 76/140 мм | В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 76/140) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. | шт | 26 |
| 5 | Термоусадкове закінчення 76/140 | Термоусадкове закінчення з полімерних матеріалів в поліетиленовій оболонці згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 | шт | 4 |
| 6 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 (76) Ру 10 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 (76) Ру 10 виготовлений з дотриманням норм ГОСТ 12820-80 | шт | 10 |